**贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司**

**询比价采购文件**

**项目名称：分汽缸、连排罐采购安装项目**

**日 期：二0二五年三月**

目 录

[询比价公告 - 3 -](#_Toc7592)

[采购人要求及相关资料 - 7 -](#_Toc28389)

[报价文件 - 9 -](#_Toc28580)

# 询比价公告

贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司对分汽缸、连排罐采购安装项目组织询比价采购，询比价公告在保健酒业公司官网“招采信息”栏上发布，欢迎符合资格条件的响应人参加响应。

一、**项目名称**：分汽缸、连排罐采购安装项目。

二、**采购内容：**为保健酒公司双龙园区采购安装分汽缸、连排罐等，详见询比价文件。

**三、一般资格要求**

1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，**具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（复印件或扫描件加盖响应人公章）。**

2.参加比价人员为法人代表人的，提供法人代表人身份证明并附法人代表人身份证复印件；参加比价人员为授权代表的，提供授权委托书原件并附法人代表人身份证明、法人代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（授权委托书应明确授权期限和授权范围并加盖公章）。

3.本项目不接受分包、转包、联合体及存在以下情形的主体参加比价。

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入严重违法失信企业名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

（4）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入失信被执行人名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

**四、特殊资格要求**

1.具有锅炉安装许可证或压力管道安装许可证或涵盖中低压压力容器制造的许可证。。

**五、工期：**接到采购人要求后60个日历日内完成供货、安装、办证等交付采购人要求的所有工作。

**六、交货地点：**采购人指定地点。

**七、采购最高限价：**本项目采取总限价及分项限价，总限价124300元（大写：拾贰万肆仟叁佰元整），分项限价详见限价表，报价人的响应报价超过采购总限价或分项限价的视为无效响应。

限价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 分项限价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 分汽缸 | 选型要求见：分汽缸、连排罐技术要求。 | / | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 2 | 连排罐 | 选型要求见：分汽缸、连排罐技术要求。 | / | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 3 | 截止阀 | DN150，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 个 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 4 | 截止阀 | DN250，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 个 | 1 | 12530 | 12530 |  |
| 5 | 疏水阀组 | DN32，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 套 | 1 | 4770 | 4770 |  |
| 总限价 | | | 124300元 | | | | | |

**八、报价文件递交截止时间及报价文件递交地点：**

1.报价文件递交截止时间：2025年4月8日10时00分（北京时间）

2.报价文件递交地点：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327-2设备能源部办公室。

3.报价文件递交方式：现场递交或邮寄递交。

**注：未到现场的供应商，需在报价文件递交截止时间前将报价文件邮寄至贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327-2设备能源部办公室，否则报价文件将被拒收。因邮寄产生的风险及费用由供应商自行承担。**

**九、检验要求：**

符合国家及采购人现行有关检验规范标准。

**十、报价要求：**

1.报价形式：以人民币报价，只接受一次报价。

2.采购人只接受报价供应商的第一次报价，且该报价为唯一报价。

3.报价包含但不限于：设备、配件、材料、安装、检验、办证、人工、包装、装卸（含二次搬运）、运输、仓储、成品保护、利润、保险、税金、管理、售后服务等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。

4.报价供应商报价超过采购总限价或分项限价的为无效报价。

**十一、合同承包方式：**固定综合单价合同。

**十二、付款方式**

1.本项目无预付款；

2.根据采购人要求，完成设备配送、安装、取证等交付采购人使用的所有工作，经采购人确认验收合格后，支付合同金额的97%，剩余3%待质保期满后支付（付款时须提供满足采购人要求的全额增值税专用发票）。

**十三、质保期**：两年

**十四、报价文件的组成**：

1.①报价书；②分项报价表；③报价响应人的资格证明文件；④承诺。

2.报价文件格式见附件。

3.报价文件**装订成册**，正本1份（须**密封，在密封处加盖响应人公章**）。

4.成交响应人在合同签订前，若采购人需要，须再向采购人提供**有效的**PDF及Word版报价文件。

**十五、成交响应人的确定原则：**

1.根据满足需求、质量、服务且报价最低原则（含税总价，当投标人税率不一致时，以不含税总价确定中标人）确定成交供应商。

2.最终确定成交响应人的相关公告在**贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司官网**公示。

**十六、授予合同前的审查：**采购人保留审查预成交候选供应商是否有能力履行合同的权利，包括对预成交候选供应商的办公场所、组织机构、建设能力、提供资料的真实性等方面进行核实或现场考察。

如果成交候选供应商不符合条件、弄虚作假、未完全实质响应询比价文件要求的，取消其成交候选供应商资格。

**十七、合同签订原则：**

1.成交供应商接到通知后7日内与采购人对接签订合同事宜。

2.合同形式：固定综合单价合同，结算金额不超合同总价。

**十八、联系方式**

1.采购人信息

采购人名称：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

联系地址：贵州省仁怀市坛厂街道贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司综合办公区327-2设备能源部办公室

联系人：徐先生

联系电话：17585865585

注：响应人应严格按照询比价文件要求进行报价

# 采购人要求及相关资料

**一、分汽缸、连排罐技术要求**

（一）中选方服务范围

1、中选方负责分汽缸、连排罐的选型、采购、运输、安装、调试、检验、办理使用登记证等交付采购人使用的所有工程。

2、安装包含当前旧的分汽缸、连排罐的拆除并转移至采购人指定位置，拆除后将新的分汽缸、连排罐与相关管道、阀门进行连接，确保锅炉系统正常运行。分汽缸、连排罐、阀门及管道需要包保温，保温层外侧温度不超过50℃。

3、中选方负责阀门、设备等的标识标牌制作安装。

4、中选方需要提供分汽缸预留口上面的阀门并安装盲板隔离,中选方需要提供分汽缸上面的安全阀及压力表，安全阀排汽接至室外。

5、安装完毕后中选方将特种设备设计、制造、安装等资料移交至采购人。

（二）分汽缸、连排罐选型要求

1. 分汽缸的选型，要求设计压力不低于1.25MPa、设计温度不低于350℃，分汽缸的容积大小需要满足至少30t/h的蒸汽流量，分汽缸设计11个接口（现有分汽缸7个接口，新增加2个DN150、1个DN250、1个安全阀安装位置），采购人需要自行查看现场安装位置并根据现场安装条件和采购人技术要求对分汽缸进行选型。

2、连排罐的选型，要求设计压力不低于1.25MPa，连排罐的容积大小需要满足双龙园区当前三台锅炉的排污量，采购人需要自行查看现场安装位置并根据现场安装条件和采购人技术要求对连排罐进行选型。

3、如因中选方选型不合适，不满足采购人使用要求的，中选方应无条件免费更换或者整改。

（三）通用条款

1、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中选方应保证提供符合本规范书和现行相关规范标准的优质产品。

2、中选方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和可靠的，并符合国家现行的最新的设计、制造、安装、调试、运行、验收标准要求。

3、在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由采购人、中选人双方共同商定。

4、本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、质量保修期2年，在质保期限内，中选方所供货物出现任何问题，乙方负责无偿维修或更换。

6、供货设备和材料在设计、制造、检查、试验、包装和运输等工作中应符合下列标准和规范的有关章节，本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅限于以下所列范围：

1）《中华人民共和国特种设备安全法》；

2）《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015；

3）《压力容器》GB/T 150；

4)《热交换器》GB/T 151；

5)《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005。

**二、商务要求**

（一）所有提供资料必须真实，如核实有弄虚作假情况的，取消其中选资格。供应商所投项目技术参数必须实质性响应询价文件要求。

附件

# 报价文件

项目名称：

报价响应人 ：

日 期 ：

报 价 书

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

一、项目报价

1.我公司就 （项目名称） 的报价为¥ 元（人民币大写： ，含增值税，税率为 %）详见分项报价表。本报价包含：设备、配件、材料、安装、检验、办证、人工、包装、装卸（含二次搬运）、运输、仓储、成品保护、利润、保险、税金、管理、售后服务等为完成项目通过验收并交付采购人使用的全部工作的费用，成交后不予调整。合同价以报价为准，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

二、递交资料

报价文件正本 1 份。

三、相关承诺

1、我公司将按询比价文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部询比价文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价文件。

4、我公司的报价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

5、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价响应人代表姓名、职务：

响应人全称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

分项报价表

报价响应人名称(公章)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税合计 （元） | 备注 |
| 1 | 分汽缸 | 选型要求见：分汽缸、连排罐技术要求。 | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 连排罐 | 选型要求见：分汽缸、连排罐技术要求。 | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 截止阀 | DN150，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 截止阀 | DN250，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 疏水阀组 | DN32，PN16 适用介质：蒸汽、水 | 纽顿 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总计 | | | 元 | | | | | |
| **（注：报价不能高于总限价及单项限价。）** | | | | | | | | |

货币单位：

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**报价供应商根据项目清单格式进行报价并自行填写，严禁格式自拟，按照甲方提供的标准清单进行填报价格。**

说明：报价文件中报价大小写不一致的以大写为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

报价响应人的资格证明文件

1.响应人基本情况表（盖章）

**响应人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应人名称 |  | | |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联 系 人 |  | 电话 |  |
| 传 真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  | | |
| 法定代表人（或负责人） |  | | |
| 成立时间 |  | | |
| 注册资金 |  | | |
| 开户银行 |  | | |
| 账号 |  | | |
| 经营范围 |  | | |
| 备 注 |  | | |

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**资格要求**

**一、资质要求**

**1.具有中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力：提供有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本（复印件或扫描件加盖响应人公章）。**

**2.具有锅炉安装许可证或压力管道安装许可证或涵盖中低压压力容器制造的许可证（复印件或扫描件加盖响应人公章）。**

**二、其他要求**

1.法定代表人参加询比价会议的，提供法定代表人身份证复印件；**授权委托代表人参加询比价会议的，还需提供法定代表人对授权委托代表人的授权书及被授权人的身份证复印件。**

2.本项目不接受分包、转包、联合体及存在以下情形的主体参加比价。

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（供应商自行承诺，格式自拟并加盖单位公章）。

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入严重违法失信企业名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

（4）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单（供应商自行承诺在上述网站中未被列入失信被执行人名单，格式自拟并加盖单位公章，采购人保留在上述网站查询复核的权利）。

### 法定代表人身份证明、法定代表人授权书

### **法定代表人身份证明**

致贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司：

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立日期： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价供应商单位名称） 的法定代表人。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件  **国徽面**  （身份证信息需清晰可辨认） | 法定代表人身份证截图/复印件  **人像面**  （身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签字或盖章）：

报价供应商（公章）：

年 月 日

### **法人授权委托书**

致 贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司 ：

（报价供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的 （项目名称）的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证截图/复印件  **国徽面**  （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件  **国徽面**  （身份证信息需清晰可辨认） |
| 法定代表人身份证截图/复印件  **人像面**  （身份证信息需清晰可辨认） | 被授权人身份证截图/复印件  **人像面**  （身份证信息需清晰可辨认） |

法定代表人（签章）： 被授权代表签字或盖章：

报价供应商（公章）： 年 月 日

**注：法定代表人参加询比价的，可不提供本法人授权委托书。**

承诺

致：贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司

根据 （采购项目名称）的要求，我公司对该项目做出如下承诺：

1、我公司将按询比价文件规定履行责任和义务。

2、我公司已详细审查全部询比价文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价文件。

4、我公司不存在被责令停业，暂扣或吊销执照，吊销资质证书，执照、资质证书过期或存在引起执照、资质证书变更的事项而未变更执照、资质证书的情况。

5、我公司不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

6、我公司不存在在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的情况。

7、我公司不存在在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的情况。

8、我公司的报价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我公司承诺项目不分包、转包，非联合体响应。

10、质保期两年，（质保时长响应人可另行承诺，最低两年）。

响应人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日